**报价单**

请各位报名参加调研的供应商根据以下需求（预估数量已包含窗帘皱褶量）对采购标的进行报价，**并加盖公司鲜章**，随报名材料发送至邮箱：1544106955@qq.com。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 技术要求 | 预估数量 | 规格 | 单价（元） | 总价（元） |
| 窗帘（含布带、不锈钢挂钩） | 1. 耐光色牢度 （ GB/T8427-1998 第 3 露光法， 参考 5 级蓝标 ） 要求：≥5级 2. PH值 （ GB/T 7573-2009 （萃取介质：0.1mol/L 氯化钾溶液）） 要求：4.0-9.0 3. 甲醛含量（mg/kg） （GB/T 2912.1-2009 水萃取法） 要求：≤300 4. 异味 （GB 18401-2010 第 6.7 条款 ）要求：无异味 5. 可分解致癌芳香胺染料（mg/kg） （GB/T 17592-2011 GC/MSD 分析方法）要求：禁用≤20 6. 阻燃防火 （GB/T 5455-2014 条件 A （试验用气体：丁烷，点火时间 12s） ）要求：B1级 7. 遮光率90%以上 | 972M | 轨长×2倍褶皱 |  |  |
| 医用隔帘（含布带、不锈钢挂钩） | 1.色牢度 （ 含耐光、水洗、皂洗、干擦，湿擦色牢度） 要求：4-5级  2.甲醛含量（mg/kg） （GB/T 2912.1-2009 水萃取法） 要求：≤300  3.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg） （GB/T 17592-2011 GC/MSD 分析方法）要求：禁用≤20  4.阻燃防火 （GB/T 5455-2014 条件 A （试验用气体：丁烷，点火时间 12s） ）要求：B1级   1. 成分:100%聚酯纤维   6.克重量：240克/㎡以上 | 1108M | 轨长×1.6倍褶皱 |  |  |
| 窗帘轨道 | 轨道材质型号：铝合金6063-T5。外形尺寸：30mm\*22mm ；壁厚≥1.6mm-1.8mm，铆钉直径≥3.0：不锈钢直径：≥1.9mm：力学性能：Rp0.2≥110Mpa；Rm≥160Mpa；A50mm≥8%。承重：吊轮承重≥10kg,轨道承重≥20kg，支架承重≥39kg，支重≥1.0kg/m。 | 486M |  |  |  |
| 卷帘 | 1. 制头采用卷帘制头，齿轮助力，采用加强钢琴弹簧，高强度ABS包覆。拉珠采用POM碳化钢粗密拉珠，拉珠的连接方式为绳接法，拉珠耐磨程度1万次以上。省力设计，1:1.75，可负重10公斤或以上。 2. 卷帘铝材厚度1.0MM，采用电泳表面处理。 3. 下杆采用4CM宽铝合金下杆， 4. 面料：   ①成份：36%玻璃纤维基布，64%聚氯乙烯覆裹。  ②厚度：0.81mm（+/-5%）  ③克重：420ｇ／ｍ２（+/-5%）  ④开孔率：3%  ⑤防火等级： 国内Ｂ１级（GB 8624-2012阻燃标准）；  ⑥色牢度：8级（ISO 105 B02测试标准） | 50M2 |  |  |  |
| 合计： | | | |  |  |